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	序号
	名称
	款式参考图
（照片）
	规格
(长*宽*高)
	材质说明
	单位
	预估采购数量

	1
	椅子
	[image: ]
	560W*530D*790H
坐高450
	1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求；
2.座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm；
3.海绵采用高密度回弹海绵，椅坐密度≥45kg/m³，软硬适中；
4.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；表面底漆五道、面漆三道油漆工艺。
	件
	72

	2
	圆桌
	[image: ]
	800W*800D*750H
	1.桌面基材采用E0级环保中密度纤维板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）；
2.饰面选用0.6mm厚天然木皮；
3.桌脚采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
4.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	件
	8

	3
	长条桌
	[image: ]
	1800W*900D*750H
	1.桌面基材采用E0级环保中密度纤维板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）；
2.饰面选用0.6mm厚天然木皮；
3.桌脚采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
4.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	件
	14

	4
	
	
	2100W*900D*750H
	同序号3长条桌材质及技术要求。
	件
	1

	5
	坐凳
	[image: ]
	500W*330D*490H
	1.整体采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	件
	28

	6
	休息等候椅
	[image: ]
	520W*550D*780H
坐高440
	1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求；
2.椅背及座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm；
3.海绵采用高密度回弹海绵，椅背密度≥40kg/m³，椅坐密度≥45kg/m³；
4.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。
	件
	10

	7
	单人休闲椅
	[image: ]
	760W*760D*860H
坐高420
	1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求；
2.椅背及座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm；
3.海绵采用高密度回弹海绵，椅背密度≥40kg/m³，椅坐密度≥45kg/m³；
4.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。
	件
	4

	8
	休闲沙发
	[image: ]
	2160W*900D*800H
坐高400
	1.面料：亚麻面料；
2.框架：松木+杨木+E0级杨木实木多层板主框架（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），结构均匀，辅材选用E0级杨木实木多层板，提供坚固辅助支撑；
3.坐垫填充：32D海绵+羽毛羽绒；
4.靠背/扶手填充：30D海绵；
5.靠包、腰枕填充：羽毛羽绒；
6.底座：白橡木实木，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	件
	2

	9
	茶几
	[image: ]
	‌Φ700*400H
Φ500*500H
	1.几面基材采用E0级环保中密度纤维板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）；
2.饰面选用0.6mm厚天然木皮；
3.桌脚采用白橡木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
4.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	组
	2

	10
	椅子
	[image: ]
	480W*520D*780H
坐高450
	1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求；
2.椅背及座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm；
3.海绵采用高密度回弹海绵，椅背密度≥40kg/m³，椅坐密度≥45kg/m³；
4.整椅框架及背扶手采用白橡木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。
	件
	48

	11
	桌子
	[image: ]
	1200W*600D*750H
	1.基材采用E0级环保刨花板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）；
2.饰面采用三聚氰胺饰面浸渍胶膜纸，双面颜色一致，拼贴严密、平整；
3.激光工艺封边：封边的耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度符合相关标准要求；
4.钢制桌架，桌架管壁厚度≥2.0mm，表面静电粉体涂装，桌脚电镀工艺。金属部分力学性能符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求。
	件
	24

	12
	长凳休息组
	[image: ]
	3000W*450D*400H
	1.整体采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求；
3.凳脚为钢制造型脚，管壁厚度≥2.0mm，表面静电粉体涂装。金属部分符合GB/T3325-2017要求。
	件
	1

	13
	
	[image: ]
	Φ400*500H
	同序号12长凳休息组材质及技术要求。
	件
	2

	14
	座椅组合
	[image: IMG_256]
	1800W*700D*600H
	1.台面基材采用E0级环保中密度纤维板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求）；
2.桌脚采用白蜡木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
3.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好；
4.表面整体烤漆工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	件
	2

	15
	
	[image: IMG_257]
	400W*400D*630H
坐高320
	1.椅座面采用生态革面料，有害物质限量符合GB18584-2024要求；
2.座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm；
3.海绵采用高密度回弹海绵，椅坐密度≥45kg/m³；
4.整椅框架及背扶手采用白蜡木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面烤漆工艺。
	件
	12

	16
	茶桌
	[image: ]
	3500W*1000D*750H
	1.整体采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	件
	1

	17
	茶桌客椅
	[image: ]
	620W*580D*780H
坐高450
	1.椅座面采用棉麻面料；
2.座底板采用E0级环保曲木板（甲醛释放量≤0.050mg/m³，符合GB18580-2025及GB/T39600-2021要求），板材厚度≥16mm；
3.海绵采用高密度回弹海绵，椅坐密度≥45kg/m³；
4.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	件
	4

	18
	茶桌主人椅
	[image: ]
	660W*550D*940H
坐高450
	1.椅座面采用棉麻面料；
2.海绵采用高密度回弹海绵，椅坐密度≥45kg/m³；
3.整椅框架及背扶手采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求；表面底漆五道、面漆三道工艺，采用水性环保漆。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	件
	1

	19
	艺术屏风
	[image: ]
	4*450D*1950H
	1.框架采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求；
3.艺术棉麻布艺面。
	组
	1

	20
	地毯
	[image: ]
	4100W*2700D*12H
	1.毯面：60%羊毛，40%尼龙（绿色、米驼色）；
2.毯背：环保棉布底背；
3.重量：≥3.5kg/m²。有害物质限量符合GB18584-2024要求。
	块
	1

	21
	展柜1
	[image: ]
	1200W*450D*950H
展示平台700高
250玻璃
	1.采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求；
3.通过强制性产品认证（CCC认证）的钢化玻璃，符合GB15763.2标准要求；
4.三折静音滑轨，内衬绒布。
	件
	1

	22
	展柜2
	[image: ]
	450W*450D*1400H
展示平台950高
450玻璃
	1.采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求；
3.通过强制性产品认证（CCC认证）的钢化玻璃，符合GB15763.2标准要求；
4.玻璃开门，内衬绒布。
	件
	6

	23
	展柜3
	[image: ]
	960W*450D*955H
展示平台700高
250玻璃
	1.采用胡桃木实木材质，力学性能符合GB/T3324-2017要求，结构稳定、耐腐性好；
2.油漆采用水性漆，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀，手感良好，底漆五道、面漆三道工艺。有害物质限量符合GB18584-2024要求；
3.通过强制性产品认证（CCC认证）的钢化玻璃，符合GB15763.2标准要求；
4.三折静音滑轨，内衬绒布。
	件
	3

	24
	阳伞
	[image: IMG_258]
	2500W*2500D
高度可调节
	1.防水布面料；
2.≥2.0mm厚铝合金伞架；
3.≥70kg花岗岩配重。
	件
	7

	25
	室外桌椅组合1
	[image: IMG_259]
	1500W*900D*750H
	1.桌面：实心塑木板材，防水、防腐蚀、抗紫外线，户外使用不易开裂褪色，铝合金材料包边；
2.铝合金桌脚及桌架，交叉X型支架，搭配横向连接杆加固，承重稳定，防锈耐用；
3.铝料厚度≥1.8mm，表面烤漆工艺。金属部分符合GB/T3325-2017要求。
	件
	4

	26
	
	[image: IMG_260]
	550W*530D*780H
	1.框架：铝合金，防锈耐腐蚀，管壁厚度≥1.8mm，表面烤漆工艺；
2.靠背与扶手：PE凝丝绳编织，竖条镂空设计，透气性强，抗紫外线，不易老化断裂；
3.座面：高密度PE仿藤编织，纹理细密，承重性好；
4.整椅可堆叠收纳，节省仓储空间。
	件
	16

	27
	室外桌椅组合2
	[image: IMG_261]
	660W*830D*740H
	1.框架：铝合金，防锈耐腐蚀，管壁厚度≥1.8mm，表面烤漆工艺；
2.靠背与扶手：高密度PE仿藤编织，纹理细密，承重性好，不易老化断裂；
3.椅架连接处满焊，光滑，无焊点外露。
	件
	21

	28
	
	[image: ]
	Φ500*500H
	1.框架基材：壁厚≥1.8mm铝合金骨架，防锈防腐，满足户外使用标准；
2.仿木纹漆面。
	件
	7

	29
	陈列推车
	[image: IMG_262]
	740W*560D*650H
	1.框架：全钢制，管壁厚≥1.8mm，表面静电粉末涂装；
2.车轮：双侧圆形天然藤编大轮，搭配金属包边，造型复古，仅作装饰，不做滚动轮；
3.台面：人造大理石台面（鱼肚白纹理），平整耐磨；下层为弧形实木置物托板。金属部分符合GB/T3325-2017要求。
	件
	3

	30
	烘焙台
	[image: ]
	4090*2315*750mm
	钢结构主体，木饰面台面，古铜色不锈钢饰面，通过强制性产品认证（CCC认证）的钢化玻璃（符合GB15763.2标准），台下垃圾桶及盖板。
	件
	1

	31
	生豆台
	[image: ]
	3000*1680*880mm
台面宽度650
	钢结构主体，人造石台面，古铜色不锈钢饰面，详见装饰施工图。金属部分符合GB/T3325-2017要求。
	件
	1

	32
	室外一体水池
	[image: ]
	2700*600*850mm
	岩板台面，铝合金柜门。
	件
	1
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